KOLIDA 광파기 간편 매뉴얼

기계세팅
(P2)에서 [F2 좌표] 클릭 □ {2.기계점좌표} 선택 □ 기계점 좌표입력 후 [F4 OK] 클릭 □ {3.후시점시준} 선택 □ {2.각도설정} 선택 □ 후시점 좌표 입력 후 [F4 OK] 클릭 □ 후시점 시준 후 [F4 YES] 클릭 □ {1.관측}에서 후시점 좌표가 맞는지 확인

현황측량
(P2)에서 [F2 좌표] 클릭 □ {1.관측} 선택 □ [F4 관측]으로 현황측량
*좌표 저장시에는 [F1 저장] 클릭 후 Pt 부분에 이름주고 [F1 저장] 클릭

측설(기계세팅 후)
(P2)에서 [F3 측설] □ {2.좌표측설} 클릭 □ 측설점 입력 후 [F4 OK] 클릭 □ dHA를 0도로 만든 후 [F4 HD] 클릭 □ 거리측정 후 ㊀는 뒤로 / ㊉는 앞으로 프리즘 이동

저장좌표(추가, 삭제, 보기)
(P2)에서 [F4 저장] 클릭 □ {8.보기} 선택 □ (F4 수정)=점추가하기 / (F3 삭제)=점삭제

전자기포 켜기, 끄기
기본 화면에서 [SFT] 클릭 후 [.] 키 클릭
F1 : OFF / F2 : X축 / F3 : Y축

광파기□SD카드 데이터 옮기기
(광파기)관리 □ {1.작업} 선택 □ {3.JOB 내보내기} 선택 □ {KOLIDA} 선택 □ 작업방 선택 □ 파일이름 주고 [F4 OK] □ SD카드의 TXT 파일을 PC를 복사 □ 파일명.TXT를 파일명.SDR로 변경 □ 파워매직에서 SDR 파일 열어서 작업

SD카드□광파기 데이터 옮기기
CSV파일 작성 □ 파워매직을 이용하여 SDR로 변환 □ 확장자를 TXT로 변경(이름바꾸기) □ SD카드로 복사 □ (광파기)관리 □ {1.작업} 선택 □ {4.COORD IMPORT} 선택 □ [F1 검색] 클릭 □ Disk B 선택 후 [F4 OK] □ 파일 선택 후 [ENT] 클릭 □ 작업선택 후 [ENT]

키 설명
FNC : 화면 페이지 변경
SFT : SHIFT 모드 켜고 끄기(영문↔숫자 전환 시 사용)
BS : 좌측 칸 지우기(Backspace)
SP : 광파설정(레이저포인트/구심 포함) / 빈칸입력(입력모드)

SP 키설명(세부 변경은 좌우 방향키로)
Laser point : 망원경부 레이저
Plummet : 구심 밝기(0~4 단계)
프리즘 : 프리즘 상수
모드 : 측정 방법(측정 회수)
반사방식 : 프리즘 / Non P(무타겟) / Sheet(시트타겟)