필드지니어스 주소 변경

대우측기 Tel.02-517-2411

6버젼

1. 링크설정 화면에서 컨트롤러 인터넷 옆에 설정을 누릅니다	2. IP주소에 rts1.ngii.go.kr 을 입력합니다 그리고 OK를 누릅니다

3. 데이터형식이 RTCM 3 으로 되있는지 확인 후 연결을 누릅니다	4. 소스테이블 요청을 누릅니다

5. VRS-RTCM31 을 클릭 후 선택-연결을 누릅니다

9버젼

1. 링크설정에서 Press to setup 을 누릅니다	2. 수정을 누름 을 누릅니다

3. VRS 를 선택합니다	4. 선택 후 편집을 누릅니다

5. 주소를 rts1.ngii.go.kr 로 변경합니다 그리고 예를 누릅니다	6. 링크설정에 다시 돌아와 연결을 누릅니다

7. 소스테이블 요청을 누릅니다	8. VRS-RTCM31 을 클릭 후 선택-연결 누릅니다